**震动筛分仪招标参数要求**

1. **参数**

1.1筛分粒度范围：20um～25mm。

1.2 筛分方式：干筛或湿筛。

1.3样品处理量：3kg。

1.4 最大分析筛级数：9级。

1.5可用分析筛盘直径：100mm、150mm、200mm、300mm。

1.6 筛分时间：数字显示1min-99min，可设置间歇时间5s-99s。

1.7 振幅范围：0.2-3.0mm。

1.8 参数存储：仪器可存储9组研磨参数，快速的匹配不同的样品。

1.9 舒适型紧固装置，只需在顶部的手柄处轻轻向下按压，就能安全、快速的固定好。

1.10 仪器使用最大噪音不高于65分贝。

1.11仪器须通过CE认证，确保日常操作的安全性。提供加盖制造商公章的CE证书复印件。

1.12仪器制造厂家须有ISO认证，提供加盖制造商公章的ISO证书复印件。

1. **配置**

2.1 震动筛分仪主机：1台。

2.2 舒适型紧固装置（标准盖子，光滑杆2个，舒适型紧固夹子2个）：1套。

2.3 不锈钢国标计量筛300mm直径一套（5级），尼龙国标计量筛300mm直径一套（5级），300mm直径筛盖一个。

1. **售后服务**

3.1 质保期两年，仪器终生维护。

3.2 免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训。

3.3 接到电话2小时内响应，售后工程师48小时内赶到现场。

3.4 货期一个月。