印刷表面强度测定仪

**一、主要功能**

纸张印刷表面强度测定仪是用来检测涂布纸和非涂布纸张表面强度的一款专用仪器，反映纸张印刷适应性能的一个十分重要的物理指标，用力控制印刷的适性性能。

**二、符合标准**

GB/T 22365

**三、规格及主要技术参数：（适用干拉毛表面强度的测定）**

1、测试面积：10±0.05cm²

2、准确度：0.1s

\*3、测量范围：（20~350）cm/s

4、摆锤仰角：165°

5、印刷盘：Ø65mm×10mm, Ø65mm×20mm。

6、摆速度：（20～125）cm/s

7、印刷压力：0～700N

8、半径：85±5mm,width宽度：35±5mm

\*9匀墨仪 匀墨速度：60、100、140r/min可调

四、**售后服务**

1 质保期一年，仪器终生维护。

2 免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训。

3 接到电话2小时内响应，售后工程师48小时内赶到现场。

4 货期一个月。