**多轴联动金属线材扭转试验机主要技术参数**

**一、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 单根最大负荷（N） | 100（50，60，70，80，90可组合） |
| 砝码精度等级 | 优于0.5级 |
| 试验角度相对误差 | ±1％以内 |
| 扭转速度范围 | 10～150 r/min |
| 金属线材试样范围 | 直径φ：1～6mm |
| 试验试样有效长度范围 | 10～800mm |
| 最大试验数量 | 6根 |

**二、售后服务：**

##### 设备的质保期为验收合格后12个月，质保期内厂家提供免费维修及技术支持服务。

##### 厂家能在1小时内响应用户故障报修，4小时为用户提供解决方案，48小时内到达用户现场，排除故障。

1. 交货期为合同签定后1个月内。
2. 技术资料：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。