# 恒温恒湿试验箱技术要求

# 一、技术参数

1、内部容积：≥80L

2 、温度范围：0℃～+100℃

湿度范围：10%～98%

3、升温速率：≤3℃/min（全程平均）

4、降温速率：≤1℃/min（全程平均）

5、温度波动度：≤±0.5℃

湿度波动度：≤±3%RH

6、 温度均匀度：≤2.0℃

湿度均匀度：≤±3%RH

7、温度偏差: ≤±2.0℃

湿度偏差： ≤±3%RH

二、售后服务及其他

1.保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费保修服务，终身维护服务。

2.售后服务：免费安装调试，维修在2小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护。

3.交货期为合同签定后2个月内。