**技术参数**

恒温精度：95℃±0.2℃

可同时安装试管数：6支

加热方式：金属浴