**平头炉用标准锅(定制)**

**技术参数**

一、适用范围

 平头炉用标准锅(定制)是用做检测用标准锅。

二、相关标准

 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。

三、参数与性能要求

|  |  |
| --- | --- |
| ▲直径240mm，高度170mm，锅重（含盖）1.8kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径270mm，高度180mm，锅重（含盖）2.1kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径300mm，高度200mm，锅重（含盖）2.7kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径330mm，高度210mm，锅重（含盖）3.2kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径360mm，高度230mm，锅重（含盖）4.0kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径390mm，高度240mm，锅重（含盖）4.5kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径420mm，高度275mm，锅重（含盖）5.7kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径450mm，高度295mm，锅重（含盖）6.8kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径480mm，高度320mm，锅重（含盖）8.2kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径510mm，高度350mm，锅重（含盖）9.0kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径540mm，高度380mm，锅重（含盖）11.0kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |
| ▲直径600mm，高度400mm，锅重（含盖）12.5kg，材质：3003合金铝，颜色：合金铝本色 |  |

四、验收

1、技术指标应满足参数及性能要求。

五、对供应商的要求

 若投标产品为原装进口产品，投标时需要提供原产地证明及报关单，并提供制造厂商出具的授权文件和售后服务证明文件。

 所投标型号应为市场主流型号，不接受工厂已停产型号。

六、质量保证及服务

a、保修期为原厂质保2年，长期供应零配件，保修期内的维修费用由卖方负责。

b、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，卖方应接到报修通知后4小时内给予答复，必要时24 小时内派技术人员上门维修（保修期后以按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

 c、质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

d、技术支持。24小时提供电话咨询服务。在出现一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时可通过电话、电子邮件或视频等指导方式解决问题。

e、免费提供测试设备的工作原理和测试技术的培训。

f、交货期为签订合同后的15天内。