氧化-还原/化学不相容性测定仪

执行标准 NY/T1860.10-2016

操作系统 WINDOWS系统 中文软件 菜单式列表操作

检测方式： 触屏电脑自动控制温度和气体检测

温度检测 高精度温度传感器

测试精度： ±0.1℃

气体检测: 流量传感器实时气体释放检测和气体累计总量记录

气体检测精度：±0.1ml

数据处理： 自动绘制温度、流量曲线；EXCEL自动记录试验数据

做样单元: 六管

电 源： AC220V±10% 50Hz

功 率： 100W