**温升记录仪招标技术参数**

**一、技术参数**

1. I/O通道数：100通道
2. 额定电源电压：100~240V AC/12~28V DC
3. 使用电源电压：90~264V AC/10~32V DC
4. 电源频率（AC电源时）：50HZ±2%、60HZ±2%
5. 热电偶测温线测温范围：-50~400℃
6. 设备使用环境温度：-20~60℃
7. 设备使用环境湿度：20~85%RH（无结露）
8. 测量模式最快可执行100ms的测量
9. 记录数据类型：事件数据、显示数据
10. 数据格式：二进制、文本

**二、售后服务**

1、中标方对使用仪器的现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度

2、仪器质保期12个月，接到电话2小时内响应，售后工程师72小时内赶到现场。仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

3、货期:60天。