**干热烤箱技术参数**

1 技术参数

\*1.1 箱体表面采用冷轧钢板并使用耐药品性涂装，内部使用不锈钢板；

1.2 使用玻璃纤维作为热量阻隔材料，隔热性能好

1.3 使用温度范围：室温+5-260℃

1.4 加热器：≤1.4KW

1.5 温度程序设定：PID

1.6 温度显示方式：LED显示

1.7 具有定时器功能

1.8 运行模式：定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现

1.9 带重复功能，分为3段30步的程序控制器

1.10 可实现过升防止器、偏差修正、按键锁设置的操作

\*1.11 设备安全性：自诊断回路（传感器异常、加热器断线、SSR短路等），过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能

\*1.12 容积：≥155L

2 设备配置

2.1 设备主机1台

2.2 不锈钢冲压网板2件

**3 质量**量保证期

安装调试验收合格起质量保证期1年