**技术参数**

恒温点：60±1℃

搅拌转速：1000±50r.p.m