**整机技术参数**

控温范围：20 ～ －60℃

控温精度：±0.1℃