剪切机技术参数及配置需求

1 数量：1台

2 应用范围：主要用于金属样件的磨削，清除其表面的氧化层，得到光滑平整的表面。

2.1工作环境条件

1.环境温度：5°C ~45°C 湿度：≤80%

2.功率:1.5KW

3 技术指标

▲3.1 最大剪切直径8mm，最大剪切力满足7000Kg，液压系统最大压力8MPa。

3.2行程满足15mm。

▲3.3设备以液压动力为主。

▲3.4配备一台小砂带机。

3.5操作方式: 脚踏开关控制。

4技术服务

4.1 现场培训：对用户进行现场进行培训及设备的启动，设备的日常维护(检查、维护、消耗件的更换)。

4.2 保修期自验收合格之日起，提供原厂质保12个月。

4.3 投标设备满足供货周期合同签订后30天内到货。