**快速八篮烘箱技术参数**

一、技术参数与性能要求

1、烘篮数量：八篮；烘干时间：＜40min（棉）

▲2、温度范围：室温-150℃；控温精度：±1 ℃；温度均匀性：±2℃；

3、换气速度：每分钟大于1/4 的烘箱次数；

4、通风形式：强制热风对流；接近试样的风速：＞ 0.5m/s；

5、天平称量范围：200g；精度：0.01g。

二、配件要求清单

1、快速八篮烘箱1台

2、配套天平1台

三、质量保证及服务

1、免费原厂质保12个月，长期供应零配件，保修期内的维修费用由卖方负责。

2、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，卖方应接到报修通知后24小时内给予答复，必要时48小时内派技术人员上门维修（保修期后按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

3、质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

4、免费安装、调试，提供测试设备的工作原理和测试技术的培训。

5、交货期为签订合同后的1个月内。