**微量冰点测定仪技术要求**

1. 适用标准

GB/T2430 ASTM D7153

1. 适用范围

适于航空燃料冰点的测定

3、性能要求

3.1自动进样、自动检测，可连续检测，免看守；

3.2微量、快速、可靠；

3.3可设置进样量、连续进样次数，实验结束自动升温后直接进行下次实验；

3.4数字显示，微电脑控制，实时显示曲线和数据；

3.5高效快捷的数据库功能，可方便查阅，使用保存的数据结果；

3.6连续两次实验结果之差小于0.6℃。

4、主要技术参数要求

4.1降温深度：≤－70℃；

4.2平均试验时间：15～20min；

4.3样 品 量：10mL。

5、供货期

合同签订后1个月内。

6、质保期

设备验收合格之日起三年。