实验室制样用压样机技术参数及配置需求

1 数量：1台

2 应用范围：适用于压制不锈钢、铜类等样品。

2.1工作环境条件

 温度：5℃～35℃，相对湿度≤70%。

3 技术指标

▲3.1 最大压力满足3KN；

▲3.2 柱开度达到150mm；

3.3 最大行程：100mm；

3.4 保压时间≥3s。

4技术服务

4.1 免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训；

4.2 仪器免费原厂质保期为到货后18个月原厂质保或安调后12个月原厂质保，以先到者为准。

4.3 投标设备满足供货周期合同签订后30天内到货。