**烟气取样装置及搅拌器(定制)技术参数**

一、适用范围

 烟气取样装置及搅拌器(定制)是用做检测用烟气取样装置及搅拌器。

二、相关标准

 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。

三、参数与性能要求

▲3.1 烟气取样环满足GB 35848-2024中图2的要求；

▲3.2 烟管用取样器满足GB 35848-2024中图5的要求；

▲3.3 搅拌器满足GB 35848-2024中图8及表9的要求。

四、验收

1、技术指标应满足参数及性能要求。

五、对供应商的要求

 若投标产品为原装进口产品，投标时需要提供原产地证明及报关单，并提供制造厂商出具的授权文件和售后服务证明文件。

 所投标型号应为市场主流型号，不接受工厂已停产型号。

六、质量保证及服务

a、保修期为原厂质保2年，长期供应零配件，保修期内的维修费用由卖方负责。

b、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，卖方应接到报修通知后4小时内给予答复，必要时24 小时内派技术人员上门维修（保修期后以按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

 c、质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

d、技术支持。24小时提供电话咨询服务。在出现一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时可通过电话、电子邮件或视频等指导方式解决问题。

e、免费提供测试设备的工作原理和测试技术的培训。

f、交货期为签订合同后的15天内。