**适用标准：**

GB/T7742.1

**技术参数**

1、测试量程：0-2000kp，示值精度：0.5%fs

2、实验面积：50cm²（φ79.8mm）

3、扩 张 度：70mm±0.02mm；

4、加压速率：50～500mL/min

5、测试方法：定速胀破、定压力、定扩张度、定时胀破四种测试方式