液压平台技术要求：

1、该平台需特殊定制，需包括导轨轮等附件，应能在导轨上推行，应能配合燃烧竖炉和漏烟量检测设备使用；

2、平台应使用金属材料制作，能在燃烧炉附近的高温环境下使用；

3、平台台面大小不小于1800\*1200mm；

4、平台高度范围不小于1000～1500mm；

5、平台承重不小于1t；

6、平台动作应包括上升、下降和在所需高度锁定；

7、在所需高度锁定期间，在工作环境下，平台应保持高度不变。

8、平台质保期不小于1年