产品参数  
1能满足两台安捷伦6890N FID检测器同时运行供气

★2压力、流量数码显示，便于观察

★3采用世界领先SPE ( PEM )技术电解纯水制氢

4电解效率高，长期使用，纯度、流量不衰减

★5氢气纯度：99.999%-99.9999%

6输出流量（mL/min）：0-210流量稳定  
7输出压力(MPa):  0.02-0.4MPa  
8输入功率(W):   <100  
9水质要求: 水的电阻率>1MΩ.cm  
10电源电压（V）:  220V/110V 50~60Hz

11整机重量（kg）：<15

12质保一年

13供货期：1周