**技术参数：**

1、振幅3mm；

2、振动速度200-2000rpm，数字显示；

3、数字程序时间控制器可自动报警，实现无人操作；

4、时间最长可达999分钟；

5、标配2个旋转试管固定器：

-26根试管（Φ10-16mm间距可调）

-12根试管（Φ16-32mm间距可调）

6、同时震荡离心管数量：12个50ml离心管；

7、操作模式：定时或持续；

8、保护级别IP30；

9、工作环境温度：5-40℃，相对湿度85%；

10、最大承载量：1.5Kg；

其他要求:

1、中标仪器无预付款，验收合格后按合同付款；

2、中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

3、中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

4、仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

5、仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

6、仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。