电泳仪：包括电源和水平电泳槽

基础型电源 技术参数

1. 输出范围：电压10-300 V，电流4-400 mA，功率75 W (最大)
2. 输出类型：恒压或恒流
3. 定时器：1-999min
4. 暂停/继续功能：有
5. 显示：LED显示
6. 断电后自动恢复功能：有
7. 安全性能：空载监测，荷载突变检测，过载/短路监测，过压保护
8. 输入插孔数目：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳
9. \*安全标准：通过EN-61010, CE标准

 水平电泳槽 技术参数

1. 带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘，尺寸为15x10 cm

2. 多种不同大小的手灌胶选择

3. 适合所有需要的电泳梳---多通道移液器兼容电泳梳。电泳梳、高度可调节的电泳梳和制备型电梳

4 可支持预制胶

5 每个电泳梳可分离30个样品