电饭锅蒸煮容器耐磨性能试验装置 技术要求

 用于电饭锅及类似器具内胆耐磨性试验。应满足QB/T4099-2010 电饭锅及类似器具第6.4.2.2 条耐磨性试验要求，示意图见图1。调速电机驱动，配置圈数表、转数表，设备启动后设定圈数值时自动计圈数，试验完成后自动停止试验。

 在蒸煮容器中放置的搅拌板，其最宽处比容器内径小约20mm，周边形状与蒸煮容器内侧形状接近，搅拌板底边与蒸煮容器底部距离约为10mm。在蒸煮容器转动过程中，应确保搅拌板不与蒸煮容器接触。

1、试验速率：在QB/T4099-2010标准图1的装置上，容器以60r/min的转速转动。

2、试验样品范围：200mm、220mm、240mm、260mm、280mm。

3、搅拌板规格：180mm 、200mm、220mm、240mm、260mm。

4、搅拌板底边与蒸煮容器底部距离约为10mm，距离可调节。

5、圈数：0-99999 圈（可调）。

