附件：硝酸盐自动还原仪技术指标

1. 用途：

用于测定硝酸盐含量的专用仪器，是依据国家标准（GB/T 5009.33—2010）分光光度法—亚硝酸盐、硝酸盐的测定原理、方法而研制的。主要应用于蔬菜、水果及其制品；肉类、蛋、水产及其制品；乳粉、豆奶粉、婴儿配方粉等固态乳制品；发酵乳、乳、炼乳及其他液体乳制品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定，也可应用于药用植物、环保、饮用水和其他食品等领域亚硝酸盐和硝酸盐含量测定及科学研究。

2 、交货期： 60天

3. 技术条件

检测量（以亚硝酸钠计） 0～200g

检测限（量） 1ug

进样量 0～10ml

还原时间 ≤10分钟

重复性 RSD≤1.5％

还原率 ≥98％

自动进样，连续还原 一次可连续对6个样品进行还原

镉柱 最低液面自动控制，再生简便

允许环境温度 10～30℃

允许环境湿度5～80％

工作电压 AC 220V±10％

噪音 ≤50dB

还原效率和精密度均达到国标要求，并显著优于手动操作；

4、技术服务：

保修期一年，保修期后，厂方将以优惠的价格向用户提供零配件及维修服务。