ICP自动进样器招标参数

仪器要求：该自动进样器要求能与Optima4300/8000等离子体发射光谱仪联用，原有Optima4300/8000等离子体发射光谱仪软件可以控制自动进样器。

1、200位的最大容量。样本架很容易互换,减少安装时间,内置的蠕动泵连续冲洗功能；
2、采样臂运动:最大垂直运动:145毫米；
3、参数指标：水平移动:222 mm x 302 mm,分辨率0.1毫米±4% ，功率要求:115/230 V,50/60 Hz。

1. 全部配置：自动进样器一台,进样针 1根。

质保期不少于1年，供货期2个月