ICP自动进样器招标参数

一、仪器技术参数要求：

该自动进样器要求能与Optima4300/8000等离子体发射光谱仪联用，原有Optima4300/8000等离子体发射光谱仪软件可以控制自动进样器。

1、200位的最大容量。样本架很容易互换,减少安装时间,内置的蠕动泵连续冲洗功能；
2、采样臂运动:最大垂直运动:145毫米；
3、参数指标：水平移动:222 mm x 302 mm,分辨率0.1毫米±4% ，功率要求:115/230 V,50/60 Hz。

1. 全部配置：自动进样器一台,进样针 1根。

**二、其他要求：**

1、中标仪器无预付款，验收合格后按合同付款；

2、中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

3、中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

4、质保期不少于1年，供货期2个月。仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

5、仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

6、仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。