马弗炉技术要求：
1、炉膛尺寸（深×宽×高）：不低于 330 mm×270 mm×250 mm
2、长期工作温度：1100℃, 最高温度：1200℃
3、控温精度：±1℃
4、开门方式：上开门
5、控制器：可存储5个程序，每个程序有4个程序段；带有USB接口，可记录工艺数据
6、炉门有可调进气口，炉后壁有排气口
7、质保一年以上
8、可以采购进口产品