马弗炉 技术要求：

主要技术参数：
1、炉膛尺寸（深×宽×高）：不低于 300 mm×200 mm×200 mm
2、炉膛材料：氧化铝
3、长期工作温度：1100℃
4、控温精度：±1℃
5、加热元件：电阻丝
6、电源: 220V；频率：50Hz
7、质保二年
联系人：姚强