马弗炉 技术要求：

主要技术参数：   
1、炉膛尺寸（深×宽×高）：不低于 300 mm×200 mm×200 mm   
2、炉膛材料：氧化铝   
3、长期工作温度：1100℃   
4、控温精度：±1℃   
5、加热元件：电阻丝   
6、电源: 220V；频率：50Hz   
7、质保二年   
联系人：姚强